保益远程服务端命令行参数说明

byrcs主控服务，此为远程的核心服务，必须部署。

-c 指定配置文件路径，例如-c D:\byrcs\byrcs.conf或-c /home/sample-user/byrcs/byrcs.conf，配置文件格式参考example.conf，可被命令行参数覆盖。
-l 指定日志文件路径，例如-l D:\byrcs\byrcs.log或-l /home/sample-user/byrcs/byrcs.log，不用此参数则日志输出到控制台。
-k 启用自动控制功能
-p 指定侦听端口，范围1024-65535,请在防火墙开放对应TCP和UDP端口，此参数会覆盖配置文件的listenPort选项。
-n 最大客户端数量限制，范围50-10000，默认1000，包括控制端和被控端的数量总和，此参数会覆盖配置文件的connNumLimit选项。
-t 控制配对超时，单位秒，范围10秒-180秒，默认60秒。此参数会覆盖配置文件的pairTimeoutSec选项。
-s 控制静默超时，单位秒，0表示关闭静默超时，正数范围60秒-900秒，默认300秒，超时后连接自动关闭。此参数会覆盖配置文件的silenceTimeoutSec选项。
-d 数据传输服务器地址。此参数会覆盖配置文件的dataServerAddr选项。
-P 数据传输服务器端口。此参数会覆盖配置文件的dataServerPort选项。
-v 输出详细日志

示例
D:\byrcs\byrcs.exe -k -l D:\byrcs\byrcs.log -c D:\byrcs\byrcs.conf
D:\byrcs\byrcs.exe -k -l D:\byrcs\byrcs.log -p 3355 -t 120 -s 200
/home/sample-user/byrcs/byrcs -k -l /home/sample-user/byrcs/byrcs.log -c /home/sample-user/byrcs/byrcs.conf
/home/sample-user/byrcs/byrcs -k -l /home/sample-user/byrcs/byrcs.log -p 3355 -t 120 -s 200

byrds数据服务，用于主控和被控发送剪贴板文本文件等数据，可选服务。

-c 指定配置文件路径，如-c D:\byrds\byrds.conf或-c /home/sample-user/byrds/byrds.conf，配置文件格式参考example.conf，可被命令行参数覆盖。
-l 指定日志文件路径，例如-l D:\byrds\byrds.log或-l /home/sample-user/byrds/byrds.log，不用此参数则日志输出到控制台。
-p 指定侦听端口，范围1024-65535,请在防火墙开放对应TCP端口，此参数会覆盖配置文件的listenPort选项。
-n 最大客户端数量限制，范围50-10000，默认1000，包括控制端和被控端的数量总和，此参数会覆盖配置文件的connNumLimit选项。
-t 控制配对超时，单位秒，范围5-60秒，默认30秒。此参数会覆盖配置文件的pairTimeoutSec选项。
-s 文件大小限制，单位MB，默认10MB。此参数会覆盖配置文件的fileSizeLimit选项。

示例
D:\byrds\byrds.exe -l D:\byrds\byrds.log -c D:\byrds\byrds.conf
D:\byrds\byrds.exe -l D:\byrds\byrds.log -p 3366 -s 1024
/home/sample-user/byrds/byrds -l /home/sample-user/byrds/byrds.log -c /home/sample-user/byrds/byrds.conf
/home/sample-user/byrds/byrds -l /home/sample-user/byrds/byrds.log -p 3366 -s 1024

byras音频服务，用于转发被控系统声音和双向语音的UDP音频包，可选服务。

-c 指定配置文件路径，如-c D:\byras\byras.conf或-c /home/sample-user/byras/byras.conf，配置文件格式参考example.conf，可被命令行参数覆盖。
-l 指定日志文件路径，例如-l D:\byras\byras.log或-l /home/sample-user/byras/byras.log，不用此参数则日志输出到控制台。
-p 指定侦听端口，范围1024-65535,请在防火墙开放对应UDP端口，此参数会覆盖配置文件的listenPort选项。
-n 最大客户端数量限制，范围50-10000，默认1000，包括控制端和被控端的数量总和，此参数会覆盖配置文件的connNumLimit选项。
-t 控制配对超时，单位秒，范围5-60秒，默认30秒。此参数会覆盖配置文件的pairTimeoutSec选项。
-b 指定音频编码码率（bps），范围6000-512000，默认96000，此参数会覆盖配置文件的audioBitrate选项。

示例
D:\byras\byras.exe -l D:\byras\byras.log -c D:\byras\byras.conf
D:\byras\byras.exe -l D:\byras\byras.log -p 2403
/home/sample-user/byras/byras -l /home/sample-user/byras/byras.log -c /home/sample-user/byras/byras.conf
/home/sample-user/byras/byras -l /home/sample-user/byras/byras.log -p 2403
